关于医院大厅墙砖拆建项目、清产核资及新旧制度转换项目、深圳眼科医院垃圾房修缮项目等三项目方案招标的公示

1. 公示内容：

1、医院大厅墙砖拆建项目

2、“清产核资及新旧制度转换”委托第三方服务公司

3、深圳眼科医院垃圾房修缮项目

1. 公示时间：自公示之日起5个工作日内有效

三、公示联系人：

1.投标联系人：后勤管理科林先生23959565

2.纪检监察室联系人：郑女士23959506，邮箱YKYYJJJC@163.com，地址：深圳市福田区泽田路十八号眼科医院五楼纪检监察室，如对该方案项目招标有异议或其他意见，自公示之日起5日内反映。反映问题可以通过电话、电子邮件、信函等形式进行，所反映的问题必须真实、准确，并署本人工作单位和真实姓名，纪检监察室将为其严格保密。

四、附件或其它说明：招标要求详见附件（该项目的要求请详细在附件标书中说明）。

深圳市眼科医院

2019年2月11日

**附件1：**

**深圳市眼科医院大厅墙砖拆建项目**

**一、供应商资格要求**

（1）法定代表人证明书；

（2）法人授权委托证明书；

（3）承诺书；

（4）投标书；

（5）投标单位的营业执照、相关资质等级证明的复印件（复印件加盖公司印章）；

（6）供应商在深圳市内应有售后服务机构；

（7）投标报价清单；

（8）招标文件要求提交的其他资料，投标人具有独立法人资格，具备相关施工资质的企业；例如：投标人简介、规模、设施、现状、服务项目、业绩等；

**二、围墙现状、拆迁位置**

1、拆除原来大理石瓷砖（拆除并清运走），按照要求对拆除部分进行装修。

2、按照招标方确认过的效果图及承诺进行验收

3、详细项目内容

|  |
| --- |
| 暨南大学附属深圳眼科医院大厅修缮工程清单 |
| 序号 | 分类分项 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆干挂大理石 | M2 | 2500左右 | 拆除人工 |
| 2 | 拆墙面钢架 | M2 | 2500左右 | 电焊及氩焊切割 |
| 3 | 墙面批水泥沙浆 | M2 | 2500左右 | 水泥沙浆批荡 |
| 4 | 墙面挂批荡网 | M2 | 2500左右 | 批荡专用网 |
| 5 | 撘钢架排山 | M2 | 2800左右 | 钢管 |
| 6 | 排山外放安全网 | M2 | 2800左右 | 　 |
| 7 | 墙面批灰刷油漆 | M | 3200左右 | 内外墙腻子粉、胶水、立邦柒 |
| 8 | 电梯门口做大理石 | 个 | 5  | 同原有墙面接近 |
| 9 | 墙面贴大理石地脚线 | M | 1000左右 | 同地面相同或接近 |
| 10 | 材料搬运 | 项 | 1 | 施工材料搬运 |
| 11 | 施工垃圾清理 | 项 | 1 | 施工垃圾清理 |
| 12 | 完工清洁 | 项 | 1 | 清理现场卫生 |
|   | **备注**：1:电路改造未计、增加或减少项目以实际数量为准。 |

 **三、其他要求**

1、投标时，上述工程量清单仅供参考，投标单位需进行现场勘查。

2、更换以及使用的设备、材料要符合国家相关行业产品检测合格，并出具合格证。

3、中标施工过程中，使用不符合国家相关要求设备、材料，出现安全质量问题中标方承担一切责任，并承担因此给眼科医院带来的一切经济损失。

4、参与维保施工人员必须具有相关作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员、医院工作人员、及患者人身和财产的安全。

5、中标单位施工过程中出现任何施工意外，造成施工人员事故，眼科医院不承担任何责任。维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需佩戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与医院无关，但维保施工中违规造成医院工作人员及患者人身和财产损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。

6、报价为全包价格，需包含发票费用。

**（一）商务要求**

1. 合同签订后按医院要求和安排完成施工。
2. 质保期至少为12 个月。
3. 项目施工验收后发生故障，中标方要在接到医院报修电话后12个小时内到达医院并维修，如更新设备、配件在质保期12个月内发生故障，中标方需无条件在发生故障后24小时内更新（24小时能及时维修除外）；质保期内设施出现任何非人为事故，需承担相应附带责任。

**（二）结款方式**

经使用部门验收合格后，医院按合同支付相应费用。

**1、报名时间：**投标人须于发公告日起，5个工作日内携带以上材料到深圳市眼科医院一楼后勤管理科106室报名。

**2、医院地址：**深圳市福田区泽田路18号

**3、联系电话：**23959565 联系人：林工

**附件2：**

**“清产核资及新旧制度转换”委托第三方服务机构**

**一、供应商资格要求**

（1）供应商为深圳市政府采购供应商；

（2）法定代表人证明书；法人授权委托证明书；

（3）承诺书；

（4）投标书；

（5）投标单位的营业执照、相关资质等级证明的复印件（复印件加盖公司印章）；

（6）供应商在深圳市内应有售后服务机构；

（7）投标报价清单；

（8）招标文件要求提交的其他资料，投标人具有独立法人资格，具备相关施工资质的企业；例如：投标人简介、规模、设施、现状、服务项目、业绩等；

**二、项目要求**

1、完成招标方“清产核资及新旧制度转换”

**三、商务要求**

1、合同签订后按医院要求和安排完成施工。

2、服务周期自签订合同日起一年。

**1、报名时间：**投标人须于发公告日起，5个工作日内携带以上材料到深圳市眼科医院一楼后勤管理科106室报名。

**2、医院地址：**深圳市福田区泽田路18号

**3、联系电话：**23959565 联系人：林工

**附件3：**

**深圳眼科医院垃圾房修缮项目**

**一、供应商资格要求**

（1）法定代表人证明书；

（2）法人授权委托证明书；

（3）承诺书；

（4）投标书；

（5）投标单位的营业执照、相关资质等级证明的复印件（复印件加盖公司印章）；

（6）投标报价清单；

（7）招标文件要求提交的其他资料，投标人具有独立法人资格，具备相关施工资质的企业；例如：投标人简介、规模、设施、现状、服务项目、业绩等；

**二、项目要求**

1、完成招标方垃圾房修缮，详见清单：

|  |
| --- |
| 暨南大学附属深圳眼科医院垃圾房修缮项目清单  |
| 序号 | 分类分项 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、 | 砌墙、门窗、批灰 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 新建主体结构 | M2 | 47  | 18红砖砖、水泥导柱子导梁 |
| 2 | 贴外墙砖 | M2 | 73  | 　 |
| 3 | 贴内墙砖 | M2 | 110  | 　 |
| 4 | 贴地砖 | M2 | 47  | 　 |
| 5 | 内排水构、放盖板 | M | 36  | 　 |
| 6 | 外排水构 | M | 15  | 　 |
| 7 | 搭脚手架 | 项 | 1  | 钢架、踏板 |
| 8 | 门窗 | 项 | 1  | 1.5铝合金 |
| 9 | 顶面批灰 | M2 | 47  | 内外墙腻子粉 |
| 10 | 材料搬运 | 项 | 1 | 施工材料搬运 |
| 11 | 施工垃圾清理 | 项 | 1 | 装袋、下楼、车运 |
| 12 | 完工清洁 | 项 | 1 | 全场清洁干净 |
| 　 | **备注**：1:增加或减少项目以实际数量为准。 |

**三、其他要求**

1、投标时，上述工程量清单仅供参考，投标单位需进行现场勘查。

2、更换以及使用的设备、材料要符合国家相关行业产品检测合格，并出具合格证。

3、中标施工过程中，使用不符合国家相关要求设备、材料，出现安全质量问题中标方承担一切责任，并承担因此给眼科医院带来的一切经济损失。

4、参与维保施工人员必须具有相关作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员、医院工作人员、及患者人身和财产的安全。

5、中标单位施工过程中出现任何施工意外，造成施工人员事故，眼科医院不承担任何责任。维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需佩戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与医院无关，但维保施工中违规造成医院工作人员及患者人身和财产损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。

6、报价为全包价格，需包含发票费用。

**（一）商务要求**

1. 合同签订后按医院要求和安排完成施工。
2. 质保期至少为12 个月。
3. 项目施工验收后发生故障，中标方要在接到医院报修电话后12个小时内到达医院并维修，如更新设备、配件在质保期12个月内发生故障，中标方需无条件在发生故障后24小时内更新（24小时能及时维修除外）；质保期内设施出现任何非人为事故，需承担相应附带责任。

**（二）结款方式**

经使用部门验收合格后，医院按合同支付相应费用。

**三、其它**

**1、报名时间：**投标人须于发公告日起，5个工作日内携带以上材料到深圳市眼科医院一楼后勤管理科106室报名。

**2、医院地址：**深圳市福田区泽田路18号

**3、联系电话：**23959565 联系人：林工